Personal Protective Equipment Pre-Use Inspection Form

Logo

Description automatically generated

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vest** | **Pass** | **Fail** | **Clean** | **Replace** | **Repair** |
| Rips, Tears |  |  |  |  |  |
| Damages |  |  |  |  |  |
| Missing stitches |  |  |  |  |  |
| Reflective trim |  |  |  |  |  |
| Size fit |  |  |  |  |  |

**Action:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Footwear** | **Pass** | **Fail** | **Clean** | **Replace** | **Repair** |
| Size fit |  |  |  |  |  |
| Soiling |  |  |  |  |  |
| Rips, tears, cuts |  |  |  |  |  |
| Steel toe  (damaged, deformed) |  |  |  |  |  |
| Seam integrity |  |  |  |  |  |
| Sole condition |  |  |  |  |  |
| Laces condition |  |  |  |  |  |

**Action:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Respirator** | **Pass** | **Fail** | **Clean** | **Replace** | **Repair** |
| Fit tested |  |  |  |  |  |
| Damaged or missing components |  |  |  |  |  |
| Filters |  |  |  |  |  |

**Action:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eyewear** | **Pass** | **Fail** | **Clean** | **Replace** | **Repair** |
| Proper fit |  |  |  |  |  |
| Damage or missing components to face-shield or goggle system |  |  |  |  |  |
| Face shield/goggle |  |  |  |  |  |

**Action:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gloves** | **Pass** | **Fail** | **Clean** | **Replace** | **Repair** |
| Proper fit |  |  |  |  |  |
| Soiling |  |  |  |  |  |
| Contamination |  |  |  |  |  |
| Rips, tears, cuts, or thermal damage |  |  |  |  |  |
| Inverted liner |  |  |  |  |  |
| Shrinkage |  |  |  |  |  |
| Loss of elasticity |  |  |  |  |  |

**Action:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Inspected by:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Signature:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Date/Time:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**AM / PM**